КВ усилители мощности

Автор: Дроган В.А. (UY0UY)
Формат: pdf,jpg
Архив : RAR (13 файлов pdf, папка с jpg)
Размер архива: 9,77 mb 


Вниманию коротковолновиков предлагается полное схемное и конструктивное описание нескольких вариантов конструкций простых, но весьма надежных и экономичных, усилителей мощ-ности, на хорошо зарекомендовавших себя и доступных отечественных лампах. Все описанные ниже усилители были реально изготовлены и прошли в течение двух, трех лет испытание, как в повседневной работе, так и в условиях «test’ов» и многочисленных вылазок за романтикой на «природу», и использовались при круглосуточной работе преимущественно на передачу. Усилители предназначены для совместной работы с трансиверами (передатчиками), имеющими выходную мощность от 150-200 мВт до 30-40 Вт.  

В схемах усилителей использованы лампы ГИ-7Б, ГИ-7БТ, ГИ-6Б (2шт.), ГУ-72 (2шт.), ГМИ-11, ГУ-74Б, 6П45С, 6П42С, 6П36С (4шт.), ГУ-50 ( 3 и 4шт.) Г-807(4шт.), ГК-71. Усилители работают в классе AB1 (в режиме SSB) и классе C (режим CW).
Диапазон рабочих частот: 1,8 - 28,7 МГц
Вид излучения: SSB, CW, RTTY
Мощность, подводимая к анодной цепи в течение длительного времени в режиме "нажатия": 650 Вт max.
мощность в нагрузке в полосе частот 1,8 - 28,7 мГц: 300-350 Вт
(в зависимости от КПД выходного контура на данном диапазоне);
входное (выходное) сопротивление усилителя: 75 (50) Ом;
мощность, потребляемая усилителем от сети в режиме "нажатия: 700 Вт max;
в режиме "молчания": 130 Вт;
в режиме приема: 60 Вт.
габаритные размеры усилителя (без ножек) мм: 352 ? 153 ? 350;
масса усилителя: около 25(13)** .кг .
*- Имеется в виду гарантированная выходная мощность, т.е. мощность, получаемая при номинальных значениях токов и напряжений трансформаторов и 70% робочем цикле, выходная мощность отдельных экземпляров достигает 500 Вт.
**- Для схем с бестрансформаторным питанием.

В файлах pdf приведены: описание, cхемы усилителей мощности на популярных лампах с различными режимами работы, блоки питания к ним, печатные платы, жгутовка,спецификация, методы изготовления и постройки.В отдельной папке приводятся фотографии готовых усилителей.

 
